|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Calibrazione** | | | **Caratteristica silicio** | | | **Caratteristica germanio** | | |
| Tensione multimetro | Tensione oscilloscopio | | Tensione | | Corrente | Tensione | | Corrente |
| V (V) | Fondo scala | V (V) | Fondo scala (V) | V (V) | I (mA) | Fondo scala (V) | V (V) | I (mA) |
| 0.0500 ± 0.0011 | 0.01 | 0.0500 ± 0.0019 | 0.1 | 0.340 ± 0.014 | 0.020 ± 0.020 | 0.01 | 0.0500 ± 0.0019 | 0.020 ± 0.020 |
| 0.1000 ± 0.0013 | 0.02 | 0.1000 ± 0.0037 | 0.1 | 0.360 ± 0.015 | 0.020 ± 0.020 | 0.01 | 0.0520 ± 0.0019 | 0.030 ± 0.020 |
| 0.1530 ± 0.0015 | 0.05 | 0.1500 ± 0.0067 | 0.1 | 0.380 ± 0.015 | 0.030 ± 0.020 | 0.02 | 0.0880 ± 0.0034 | 0.040 ± 0.021 |
| 0.2000 ± 0.0016 | 0.05 | 0.2000 ± 0.0078 | 0.1 | 0.400 ± 0.016 | 0.030 ± 0.020 | 0.02 | 0.1000 ± 0.0036 | 0.050 ± 0.021 |
| 0.2520 ± 0.0018 | 0.05 | 0.2500 ± 0.0090 | 0.1 | 0.420 ± 0.016 | 0.040 ± 0.021 | 0.02 | 0.1080 ± 0.0038 | 0.060 ± 0.021 |
| 0.2930 ± 0.0019 | 0.1 | 0.300 ± 0.013 | 0.1 | 0.440 ± 0.017 | 0.050 ± 0.021 | 0.02 | 0.1160 ± 0.0040 | 0.070 ± 0.021 |
| 0.3990 ± 0.0022 | 0.1 | 0.400 ± 0.016 | 0.1 | 0.460 ± 0.017 | 0.060 ± 0.021 | 0.02 | 0.1240 ± 0.0043 | 0.080 ± 0.021 |
| 0.4970 ± 0.0025 | 0.1 | 0.500 ± 0.018 | 0.1 | 0.480 ± 0.018 | 0.080 ± 0.021 | 0.05 | 0.1300 ± 0.0064 | 0.100 ± 0.022 |
| 0.6040 ± 0.0028 | 0.2 | 0.600 ± 0.027 | 0.1 | 0.490 ± 0.018 | 0.090 ± 0.021 | 0.05 | 0.1500 ± 0.0067 | 0.150 ± 0.022 |
| 0.8030 ± 0.0034 | 0.2 | 0.800 ± 0.031 | 0.1 | 0.500 ± 0.018 | 0.110 ± 0.022 | 0.05 | 0.1700 ± 0.0072 | 0.230 ± 0.023 |
|  | | | 0.1 | 0.510 ± 0.018 | 0.140 ± 0.022 | 0.05 | 0.2000 ± 0.0078 | 0.410 ± 0.026 |
| 0.1 | 0.520 ± 0.019 | 0.180 ± 0.023 | 0.05 | 0.2300 ± 0.0085 | 0.720 ± 0.031 |
| 0.1 | 0.540 ± 0.019 | 0.260 ± 0.024 | 0.05 | 0.2600 ± 0.0093 | 1.230 ± 0.038 |
| 0.1 | 0.560 ± 0.020 | 0.360 ± 0.025 | 0.05 | 0.300 ± 0.010 | 2.430 ± 0.056 |
| 0.1 | 0.580 ± 0.020 | 0.540 ± 0.028 | 0.1 | 0.320 ± 0.014 | 3.320 ± 0.070 |
| 0.1 | 0.600 ± 0.021 | 0.820 ± 0.032 |  | | |
| 0.1 | 0.620 ± 0.021 | 1.310 ± 0.040 |
| 0.2 | 0.640 ± 0.028 | 2.660 ± 0.060 |
| 0.2 | 0.680 ± 0.029 | 5.64 ± 0.10 |
|  | | |  | | |  | | |